N00000 G00 X0 Y0 Z10
N00010 T01
N00020 G40
N00022 M03 S500
N00030 ; Taschenfräszyklus P= Taschenradius; K Taschenbreite; L=Taschenlänge Q Drehwinkel; U Tiefe, V Zustellung W Schlichtbreite
N00040 G87 X0 Y20 Z1 L30.1 P15 K30.1 Q0 U4 V2 W1
N00050 M30
